ZAVEDENIE	E N
Ďakujeme (alebo vám dôverujete [alebo si vyberiete našu nabíjačku. Sme presvedčení, že produkt splní vaše očakávania.
Táto príručka vás prevedie inštaláciou a používaním zariadenia. Mám akékoľvek otázky pri čítaní tejto príručky, obráťte sa na zákaznícky servis NTEC sp. z o. o.


1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Varovanie!
1. Nabíjačka je určená na nabíjanie 12V olovených batérií s kapacitou od 4Ah do 120Ah.
2. Pred použitím nabíjačky skontrolujte špecifikácie výrobcu batérie.
3. Počas nabíjania môžu z batérie unikať výbušné plyny. Zabezpečte správne vetranie, aby ste zabránili plameňom a iskrám.
k. Nabíjačku nevystavujte slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
5. Kyselina z batérie je korozívna. Ak sa kyselina dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, okamžite ju vypláchnite vodou.
6. Nenabíjajte zamrznutú alebo poškodenú batériu.
7. Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
8. Počas nabíjania neumiestňujte nabíjačku na batériu.
9. Venujte osobitnú pozornosť zníženiu rizika pádu kovového nástroja na batériu. Mohlo by to iskriť alebo skratovať - obvod batérie alebo iného elektrického komponentu, čo by mohlo spôsobiť výbuch.
10. Pri práci s olovenou batériou odstráňte kovové osobné predmety, ako sú prstene, náramky, náhrdelníky, hodinky.
11. Počas nabíjania nefajčite a nedovoľte, aby sa hromadili iskry alebo plamene.
12. Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, pred servisom alebo čistením odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.
13. Nepoužívať u detí alebo osôb, ktoré nie sú schopné dodržiavať návod na použitie, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelej osoby.


2. OPIS VÝROBKU
Mikroprocesorom riadená pulzná nabíjačka s ľahko čitateľným displejom. Využíva najnovšiu technológiu nabíjania pre olovené, AGM, GEL, WET, vápnik s hlbokým cyklom a bezplatnú VRLAolovo - kyslé batérie. Produkt je možné použiť na batérie v automobiloch, motocykloch, jachtách, kosačkách na trávu, poľnohospodárskych vozidlách a štvorkolkách.

3. AKO ZAČAŤ NABÍJAŤ
1. Skontrolujte napätie a chémiu batérie.
2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke.
3. Skontrolujte, či sú svorky batérie alebo krúžkové svorky správne pripojené.
4. Stlačením tlačidla režimu prepnite do príslušného režimu nabíjania.
5. LED dióda sa rozsvieti podľa zvoleného režimu nabíjania a rozsvieti sa kontrolka nabíjania (v závislosti od stavu batérie), čo indikuje, že proces nabíjania sa začal.
6. Nabíjačka teraz môže zostať neustále pripojená k batérii, aby sa zabezpečilo udržiavacie nabíjanie.
7. Odpojte jednotku v opačnom poradí: najskôr vytiahnite zástrčku z kontaktu, potom odpojte čiernu svorku a nakoniec červenú svorku.
Nabíjacie napätie Nabíjací prúd Režim opravy Pohotovostný režim Batéria je plná
Percento výkonu batérie

Indikátor nabíjania batérie
Indikátor percentuálneho podielu batérie Indikátor naplnenia batérie

4. MODEL NABÍJANIA
Nabíjačka má 4 režimy :
Správny režim indikuje LED kontrolka na hornej strane nabíjačky. Stlačením tlačidla MODE sa zmení prevádzkový režim nabíjačky. Pozorne si prečítajte nasledujúci popis. Je dôležité pochopiť rozdiely a účel každého režimu nabíjania.

	
	Režim auta 
pre GEL, SLA, WET, DEEP CYCLE, EFB, vápnikovú batériu Max 6A

	
	Režim AGM
na nabíjanie AGM, vápnikových batérií
Max 6A

	
	Režim batérií motocykla Na nabíjanie malých batérií
Max. 1.5A

	
	Režim opravy (16h)
Pokročilý režim obnovenia pre batérie, ktoré sú úplne
vybité alebo boli dlhší čas nečinné
Pozor: Nie všetky batérie je možné obnoviť, môžu sa používať iba na
Motocyklové a autobatérie .

	[image: Obrázok, na ktorom je text, písmo, logo, grafika

Automaticky generovaný popis]
	Tlačidlo výberu režimu Eharge


Pozornosť:
"V prípade batérií 4Ah-10Ah odporúčame použiť režim "Oprava", pretože veľkosť batérie je príliš malá a pulzné nabíjanie je veľmi dobré pre malé batérie.
[image: ]

5. ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

	Model
	52083

	Vstupné napätie AC
	220—240V, 50—60Hz

	Vstupný prúd
	0,4A/230VAC, 0,8A/220\/AC

	Nabíjanie \/o1tage
	Režim auta 14,8 V, režim AGM: 14,6 V,
Režim motocykla' 14,6 V
(Povolené merania tolerancie +/-0,3V)

	Príkon pri nulovej záťaži
	2,5 W

	Výstupné napätie
	1 2V

	Prúd hromadného nabíjania
	Max 6A

	Prevádzková teplota
	—20 ° C až + 45 ° C

	Chladenie
	Ventilátor

	Proces nabíjania
	3-stupňové: CC, CV, plaváková náplň

	Typ batérie 
	všetky typy 1 2V AGM, GÉL, Zaplavené (mokré), Vápnik, hlboký cyklus, VRLA, bezúdržbové, olovené batérie

	Kapacita batérie 
	4Ah - 4 20Ah



6. DOBA NABÍJANIA BATÉRIE

	Kapacita batérie (Ah)
	Čas (h)

	
[image: ]
	1

	20
	3

	60
	10

	80
	15

	120
	20



7. FRE£} ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

	
[image: ]
	
	

	LED displej zobrazuje "FUL", ale batéria  ešte nie je úplne nabitá.
	Vnútorný odpor batérie je príliš vysoký alebo je kapacita batérie  znížená v prípade  batérie s   dlhou dobou nečinnosti, vulkanizovanej batérie, nízkonapäťovej batérie /  batérie s dlhou dobou nečinnosti, potom sa napätie batérie okamžite zvýši, čo spôsobí Stav "FUL", keď batéria ešte nie je úplne nabitá.
	Použite režim "oprava", aktivujte batériu.

	Napätie batérie je normálne, nabíjačka však nefunguje.
	  Neexistuje žiadny  vstup striedavého prúdu.
	Skontrolujte, či zdroj striedavého prúdu funguje alebo nie, vymeňte zásuvku a skúste to znova.

	Stav "FUL" nie je možné dosiahnuť po dlhom čase nabíjania.
	Batéria bola vulkanizovaná alebo v nej došla voda. Napätie batérie zostane nízke, čo zabráni jej úplnému nabitiu.
	Po zahriatí batérie prestaňte nabíjať, skontrolujte, či batéria nie je tekutá alebo nie.
 Dokončite nabíjací cyklus 1 -2 krát (vybitie- 
nabíjanie, vybíjanie – nabíjanie).

	Prečo nie je možné vybrať režim opravy *
	Batéria a napájací zdroj pravdepodobne nie sú pripojené k nabíjačke.
	Pripojte batériu a napájací zdroj k nabíjačke.
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Bad connection please check the connection between
the charger and the battery




image3.jpeg
CHARGE
POWER

FULL





image4.png
Bad connection please check the connection between
the charger and the battery
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